'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 6el., Boom 4,25m
[Bezeichnung],YU7EF EF0406W1
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,11.64
0,0.53,2.21,5.34,10.60,19.82,25.65,23.75,28.93,50.00,36.71,36.08,29.20,24.68,22.21,20.97,20.63,20.81,20.96
[MHz],h,70,11.64
0,0.35,1.48,3.69,7.70,15.46,17.94,12.46,11.73,14.26,20.43,26.23,21.62,19.63,19.12,19.29,19.91,20.63,2096