'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0210 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","14.7"
0
0.71
3.22
9.00
18.79
17.58
32.44
23.93
34.68
24.54
33.46
27.11
28.81
35.47
26.12
25.78
28.51
24.49
22.66
"[MHz]","v","145","14.7"
0
0.89
3.93
10.58
21.84
22.43
37.35
35.31
48.65
50.00
47.93
38.72
35.77
39.92
29.37
27.52
29.40
24.70
22.66





