'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne
'17el 430 MHz
[Bezeichnung],CUEDEE 17430
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[Antennendaten],DM2BLE
[MHz],h,430,15.87
00.00,01.05,05.33,20.29,13.24,28.60,16.70,27.37,26.89,20.25
28.74,23.06,30.17,26.82,27.09,20.32,23.60,30.83,29.76
[MHz],v,430,15.87
00.00,01.23,06.01,21.85,16.19,32.13,23.98,39.49,43.35,99.00
46.43,33.71,37.36,31.65,29.92,22.00,24.38,30.98,29.76