'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 2el. Cubical Quad
[Bezeichnung],G0KSC SC0402Q
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,7.87
0,0.24,0.96,2.21,4.04,6.58,10.05,14.97,22.62,32.29,28.45,30.62,28.95,19.62,14.27,10.91,8.78,7.60,7.21
[MHz],h,70,7.87
0,0.17,0.68,1.51,2.65,4.08,5.81,7.83,10.25,13.31,17.78,27.40,26.78,17.31,17.78,27.40,26.78,17.31,12.93,10.23,8.51,7.54,7.21