'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0206 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","14.85"
0
0.35
1.48
3.64
7.42
13.80
17.82
14.88
15.45
20.13
31.58
30.99
27.20
25.22
24.89
26.94
28.23
25.74
24.51
"[MHz]","v","145","14.85"
0
2.74
15.22
13.59
12.11
18.36
25.18
27.41
35.33
50.00
50.00
41.53
34.74
30.40
29.90
37.11
42.17
28.17
24.51

