'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7011 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","15.25"
0.00
0.97
4.43
12.85
24.37
23.80
35.11
35.31
44.21
50.00
50.00
37.27
43.90
31.23
33.84
28.19
32.91
24.27
20.73
"[MHz]","v","432","15.25"
0.00
0.79
3.73
11.36
20.99
19.01
26.97
23.71
26.74
25.65
39.33
26.07
35.27
26.11
32.21
26.48
32.07
24.12
20.73
