'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

[Bezeichnung],Mosley TA-33jr
[Polarisation],h
[Bereich],90
[Schrittweite],10
[Antennendaten],DM2BLE
[MHz],14,6.73
0,0.07,0.28,0.64,1.15,1.83,2.69,3.75,5.02,6.53
[MHz],21,7.30
0,0.09,0.33,0.76,1.38,2.21,3.28,4.62,6.24,8.16
[MHz],28,8.12
0,0.11,0.44,1.02,1.88,3.04,4.55,6.43,8.66,11.13