'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne
"[DG7YBN 144-10LT-v1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","DM2BLE"
"[MHz]","h","144","17.41"
0
0.66
2.98
8.33
21.10
18.38
23.88
25.15
30.81
27.35
30.56
29.07
32.93
34.38
30.25
27.39
32.07
37.26
31.27
"[MHz]","v","144","17.41"
0
4.74
19.68
11.63
23.32
26.78
40.15
50.00
50.00
49.05
48.29
50.00
46.64
39.96
34.69
30.52
48.38
41.53
31.27









