'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA043529]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","18.93"
0
2.74
12.77
17.72
23.01
26.6
37.05
28.77
41.29
29.92
"[MHz]","v","432","18.93"
0
2.92
13.34
19.33
27.95
33.3
34.7
38.38
47.91
50