'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0213M 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","19.01"
0
1.11
5.23
14.65
19.70
21.99
27.06
22.35
26.95
32.78
24.89
27.26
28.28
32.37
28.37
32.13
26.22
25.61
25.15
"[MHz]","v","145","19.01"
0
6.78
13.72
16.52
24.17
39.13
43.43
36.82
45.49
50.00
43.62
41.24
45.50
49.74
33.17
34.31
34.81
31.32
25.15


















