'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA043508-1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","15.55"
0
2.82
16.62
12.79
14.02
18.21
13.41
16.72
35.34
22.56
"[MHz]","v","432","15.55"
0
0.66
2.83
7.13
15.31
23.4
20.69
25.98
46.61
50