'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7023 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","19.03"
0
2.09
14.26
20.31
23.49
28.77
35.18
28.18
36.21
28.72
34.99
37.92
29.84
33.04
40.33
35.03
30.78
32.49
28.07
"[MHz]","v","432","19.03"
0
2.26
14.80
21.78
27.23
37.19
38.97
35.83
45.72
42.19
41.77
47.63
43.33
38.53
50.00
35.02
30.62
32.67
28.07





