'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7013 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","19.34"
0
1.12
5.46
17.49
17.82
31.97
25.36
25.25
30.67
39.50
29.34
35.67
26.94
33.23
29.00
27.17
25.10
32.41
25.09
"[MHz]","v","432","19.34"
0
7.87
11.64
19.04
24.56
50.00
36.70
37.22
47.11
50.00
46.17
45.78
38.60
50.00
36.28
28.69
31.34
39.15
25.09

