'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0215 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","17.25"
0
1.45
7.29
16.99
20.61
22.11
28.16
32.94
36.71
36.94
35.67
41.46
39.06
32.01
28.63
37.92
26.75
25.80
20.42
"[MHz]","v","145","17.25"
0
1.63
7.99
18.69
23.34
27.20
35.93
42.16
50.00
50.00
50.00
49.96
46.81
37.67
31.89
38.93
27.44
25.96
20.42




















