'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0210LT 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","16.97"
0
0.61
2.69
7.06
15.05
22.50
39.71
25.37
37.55
28.10
36.69
32.56
30.94
39.01
33.32
30.67
30.78
26.35
24.61
"[MHz]","v","145","16.97"
0
3.82
37.79
12.51
18.21
28.02
45.90
44.07
50.00
50.00
50.00
50.00
41.77
44.76
37.14
36.42
50.00
29.59
24.61







