'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7024 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","22.05"
0
15.93
16.00
27.00
35.30
32.51
30.28
39.76
48.53
50.00
50.00
44.76
39.07
30.09
44.00
39.25
35.04
47.50
29.76
"[MHz]","v","432","22.05"
0
2.33
15.73
25.37
28.61
37.28
37.41
45.33
47.30
50.00
49.84
49.51
46.70
35.09
38.22
38.44
35.00
33.83
29.76









