'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0212B 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.52"
0
5.06
17.58
14.06
22.32
28.71
36.07
46.55
30.71
30.95
35.80
40.79
46.81
33.01
27.41
34.02
41.24
31.63
28.07
"[MHz]","v","145","18.52"
0
1.04
4.81
14.32
25.24
29.17
29.44
42.71
40.24
50.00
45.25
37.48
39.71
34.40
30.36
34.65
28.56
27.64
28.07












