'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne
"[DG7YBN DG-6-8]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","DM2BLE"
"[MHz]","h","50.1","13.36"
0
0.48
2.11
5.61
13.22
22.80
16.25
21.13
28.54
22.51
28.56
28.24
28.04
31.77
33.25
39.31
34.92
29.43
27.97
"[MHz]","v","50.1","13.36"
0
0.66
2.86
7.31
16.00
26.49
25.19
38.09
33.14
35.35
33.13
43.99
35.40
31.73
34.22
46.59
35.18
29.48
27.97

