'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 4el. Cubical Quad
[Bezeichnung],G0KSC SC0404Q
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,10.46
0,0.37,1.53,3.58,6.74,11.48,18.87,32.16,33.48,36.77,28.07,23.24,22.80,27.33,31.37,20.31,15.62,13.37,12.69
[MHz],h,70,10.46
0,0.31,1.24,2.86,5.31,8.91,14.48,25.21,22.85,17.41,15.78,16.17,18.62,25.10,30.68,19.65,15.34,13.31,12.69