'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 5el. Cubical Quad
[Bezeichnung],G0KSC SC0405Q
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,11.65
0,0.47,1.94,4.67,9.19,16.98,28.34,24.30,27.47,37.85,31.86,35.00,31.22,26.04,25.98,27.35,23.11,19.51,18.37
[MHz],h,70,11.65
0,0.40,1.64,3.92,7.69,14.17,23.25,17.28,15.13,16.27,20.69,32.54,27.07,23.24,24.34,26.75,22.97,19.49,18.37