'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0213 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","19.3"
0
6.42
13.66
18.09
19.77
43.02
37.65
27.12
39.17
28.45
36.13
32.82
39.70
44.83
34.17
27.99
35.72
31.21
21.12
"[MHz]","v","145","19.3"
0
1.28
6.06
19.29
21.41
37.50
33.70
34.43
50.00
50.00
50.00
39.67
36.03
41.06
36.60
29.21
28.17
26.05
21.12
















