'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0214B 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","22.6"
0
7.27
12.40
21.55
25.04
44.03
34.78
28.60
23.08
24.23
35.82
27.42
34.38
50.00
30.53
34.50
31.80
34.09
29.76
"[MHz]","v","145","22.6"
0
7.99
12.11
23.05
28.91
49.73
40.16
38.26
39.78
50.00
50.00
37.19
39.74
50.00
34.85
36.22
31.56
34.85
29.76






















