'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne
"[DG7YBN 144-10LT-v2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","DM2BLE"
"[MHz]","h","144","20.38"
0
3.76
50.00
11.61
20.97
20.90
28.54
34.35
47.84
46.19
48.16
38.33
39.70
35.51
30.99
31.35
50.00
42.75
32.63
"[MHz]","v","144","20.38"
0
4.73
19.61
11.35
22.98
28.96
41.23
50.00
50.00
49.08
49.16
50.00
48.22
41.53
35.11
30.80
48.39
43.91
32.63










