'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 6el. Cubical Quad
[Bezeichnung],G0KSC SC0406Q
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,12.44
0,0.56,2.37,5.87,12.27,24.09,20.72,21.56,29.43,38.60,35.60,28.84,29.08,36.41,26.45,21.81,19.76,18.65,18.25
[MHz],h,70,12.44
0,0.49,2.05,5.09,10.67,20.79,16.60,14.62,17.53,28.03,25.32,21.76,25.07,35.71,24.91,21.01,19.44,18.58,18.25