'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0210LT 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","17.01"
0
3.20
20.89
12.63
15.64
23.02
39.12
30.26
48.90
35.78
47.84
36.23
34.85
44.02
35.24
37.31
50.00
29.52
25.10
"[MHz]","v","145","17.01"
0
0.78
3.36
8.55
17.80
28.03
41.73
38.43
50.00
50.00
50.00
43.84
41.54
47.77
38.05
33.52
32.71
27.13
25.10








