'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0216 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","20.36"
0
1.66
8.37
16.98
35.37
26.52
24.61
24.76
24.50
25.09
24.78
26.56
31.80
34.84
27.21
28.84
23.09
20.89
16.17
"[MHz]","v","145","20.36"
0
9.98
12.58
18.88
45.01
38.79
33.33
36.02
42.18
50.00
42.12
37.13
39.61
47.30
38.58
30.58
27.31
29.20
16.17





















