'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne
"[DG7YBN 144-16-2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","DM2BLE"
"[MHz]","h","144","22.93"
0
6.06
17.70
28.29
21.04
27.89
50.00
43.93
39.41
30.15
34.74
40.78
50.00
41.85
34.98
37.75
45.27
45.80
38.46
"[MHz]","v","144","22.93"
0
7.09
15.37
30.42
24.60
41.58
40.05
37.16
38.69
36.71
35.80
43.69
50.00
48.01
43.87
41.59
43.85
46.30
38.46









