'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7021 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","21.63"
0
13.71
13.53
21.91
39.89
25.24
28.54
40.91
39.61
39.38
42.93
49.80
39.80
31.48
50.00
38.45
46.93
43.12
29.03
"[MHz]","v","432","21.63"
0
2.11
12.75
21.60
25.64
29.22
36.16
50.00
49.33
50.00
50.00
50.00
47.29
35.72
36.55
38.97
45.59
31.54
29.03




