'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7015 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","23"
0
7.99
11.87
24.81
28.21
43.80
29.17
32.64
36.95
31.99
33.58
41.03
38.36
50.00
31.45
34.76
29.53
43.61
27.20
"[MHz]","v","432","23"
0
9.00
11.00
26.45
33.25
39.10
34.95
43.89
50.00
50.00
50.00
50.00
44.56
50.00
37.00
35.91
29.12
44.71
27.20




