'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7014 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","16.75"
0
1.21
6.02
19.13
18.37
25.32
35.44
29.41
27.29
28.63
39.83
33.58
30.10
35.81
27.18
32.41
25.70
27.87
23.58
"[MHz]","v","432","16.75"
0
1.38
6.71
20.73
21.27
30.71
40.64
40.95
44.48
50.00
50.00
45.25
37.77
42.30
30.51
34.08
26.49
28.04
23.58
