'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.
[Bezeichnung],Cushcraft XM510
[Polarisation],h
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[Antennendaten],Hersteller
[MHz],28,9.06
0,0.22,0.86,1.97,3.55,5.54,7.61,9.11,9.67,9.87
10.33,11.27,12.68,14.48,16.48,18.34,19.54,19.94,19.98