'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0214 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","22.71"
0
7.30
12.52
20.70
23.42
46.08
44.54
28.19
24.71
31.90
33.52
31.07
39.31
50.00
33.90
27.92
31.96
37.26
23.21
"[MHz]","v","145","22.71"
0
8.78
11.13
22.28
29.48
40.86
48.62
38.27
41.67
50.00
49.63
40.98
43.83
50.00
40.82
29.52
30.66
38.70
23.21





















