'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0207 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","12.96"
0
0.45
1.95
5.01
10.77
18.75
16.73
19.64
30.10
20.35
21.13
28.12
31.75
28.05
25.24
25.34
26.29
24.41
23.21
"[MHz]","v","145","12.96"
0
0.63
2.68
6.64
13.59
23.24
24.37
30.80
44.54
50.00
38.38
39.40
37.58
32.49
28.36
27.18
27.13
24.61
23.21


