'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0216 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","17.51"
0
1.65
8.22
15.96
33.43
26.18
24.83
24.83
24.57
25.20
24.85
26.53
31.64
34.80
26.91
30.12
23.23
20.49
15.94
"[MHz]","v","145","17.51"
0
1.82
8.92
17.64
35.07
31.02
32.61
36.06
41.71
50.00
41.66
37.08
38.52
39.99
29.81
31.62
23.94
20.67
15.94




















