'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA130014]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","1240","15.94"
0
0.99
4.84
16.31
15.88
27.93
18.88
32.19
25.5
26.39
"[MHz]","v","1240","15.94"
0
1.17
5.57
17.79
18.82
34.73
26.16
37.45
44.32
50