'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA0070HB9CV]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","v","70","6.34"
0
0.25
1.03
2.33
4.19
6.67
9.95
14.44
21.61
50.00
24.43
20.17
18.77
18.87
20.20
22.75
26.38
29.63
31.01
"[MHz]","h","70","6.34"
0
0.05
0.20
0.47
0.85
1.37
2.04
2.88
3.92
5.19
6.72
8.56
10.77
13.45
16.71
20.68
25.30
29.47
31.01