'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0212 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.87"
0
5.63
15.53
15.90
19.24
34.78
50.00
35.60
29.51
28.45
43.31
37.38
50.00
36.05
45.01
25.23
38.93
31.04
21.49
"[MHz]","v","145","18.87"
0
1.16
5.39
16.62
21.83
32.53
29.12
38.49
42.78
50.00
50.00
40.50
39.49
35.71
50.00
26.14
28.93
26.55
21.49











