'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.
[Bezeichnung],Fritzel FB-DX660
[Polarisation],h
[Bereich],90
[Schrittweite],10
[Antennendaten],DM2BLE
[MHz],14,8.22
0,0.11,0.45,1.03,1.90,3.10,4.69,6.76,9.44,12.98
[MHz],21,8.26
0,0.11,0.45,1.04,1.91,3.11,4.68,6.69,9.19,12.19
[MHz],28,9.03
0,0.15,0.59,1.38,2.55,4.20,6.44,9.42,13.30,17.97