'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA005004]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[Antennendaten]","Anjo"
"[MHz]","h","50","8.96"
0
0.14
0.57
1.35
2.54
4.27
6.73
10.29
15.81
27.08
26.05
19.68
17.41
16.16
14.98
13.76
12.73
12.06
11.83
"[MHz]","v","50","8.96"
0
0.33
1.33
3.07
5.63
9.21
14.17
21.27
32.85
50
43.62
30.68
24.75
20.97
17.96
15.42
13.46
12.24
11.83
