'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0211 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.23"
0
0.98
4.49
12.98
27.43
26.15
32.59
39.26
40.54
50.00
47.42
40.61
50.00
33.09
34.23
26.21
30.83
23.96
20.34
"[MHz]","v","145","18.23"
0
4.58
21.14
13.41
23.94
23.61
33.17
50.00
37.40
40.97
44.73
50.00
49.52
30.12
32.18
26.41
47.31
27.57
20.34









