'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA043508]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","12.52"
0
0.5
2.17
5.72
12.93
14.97
10.89
12.85
26.84
16.94
"[MHz]","v","432","12.52"
0
0.68
2.89
7.3
15.55
20.11
18.64
24.1
44.63
50