'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7012 1x]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","15.93"
0
0.98
4.68
14.73
17.12
25.71
22.04
30.26
26.33
28.10
34.73
33.73
31.06
28.95
35.75
26.73
28.49
24.61
20.76
"[MHz]","v","432","15.93"
0
1.16
5.37
16.22
20.25
29.62
29.92
39.87
44.11
50.00
50.00
45.69
37.86
34.42
39.14
28.36
29.29
24.77
20.76
