'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

'70 MHz, 7el., Boom 6,0m
[Bezeichnung],YU7EF EF0407
[Antennendaten],DM2BLE
[Polarisation],vh
[Bereich],180
[Schrittweite],10
[MHz],v,70,12.59
0,0.59,2.51,6.19,12.69,22.60,22.67,25.81,37.80,50.00,40.24,35.90,39.16,38.53,30.29,26.01,24.30,23.84,23.76
[MHz],h,70,12.59
0,0.41,1.78,4.55,9.81,18.18,15.09,14.59,20.23,29.02,22.75,24.46,31.71,35.46,27.46,24.34,23.55,23.65,23.76