'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7011 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","18.16"
0
4.52
21.51
13.06
25.38
22.91
34.31
50.00
39.74
38.73
49.69
50.00
42.85
29.81
34.65
27.53
48.81
28.52
21.25
"[MHz]","v","432","18.16"
0
0.96
4.36
12.54
29.07
25.58
34.23
37.58
42.10
50.00
50.00
39.48
44.48
32.95
36.11
27.28
31.87
24.94
21.25


