'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[Anjo YA043508-2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","90"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","18.55"
0
2.82
16.6
12.74
13.91
18.82
13.61
16.73
33.8
22.81
"[MHz]","v","432","18.55"
0
3.5
26.78
11.63
15.62
24.22
23.05
31.39
50
50