'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0212B 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","18.47"
0
0.87
4.16
13.07
21.21
24.90
21.64
35.98
23.70
25.91
29.63
27.26
30.74
29.91
26.82
33.07
27.90
27.31
28.01
"[MHz]","v","145","18.47"
0
5.70
15.71
15.41
24.87
34.77
50.00
50.00
45.25
50.00
50.00
46.55
50.00
40.58
30.50
35.81
39.56
32.16
28.01











