'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

[Bezeichnung],UKW LocPer-14
[Polarisation],h
[Bereich],90
[Schrittweite],10
[Antennendaten],DF9VY
[MHz],145,6.63
0,.06,.25,.56,1.06,1.69,2.51,3.71,4.73,6.18
[MHz],435,7.25
0,.08,.33,.75,1.36,2.17,3.22,4.5,6.04,7.82
