'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0208 1+1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","16.46"
0
3.01
18.86
12.29
15.34
21.27
18.00
28.35
28.15
27.28
32.13
30.26
27.63
26.24
32.32
39.98
43.58
27.65
24.86
"[MHz]","v","145","16.46"
0
0.73
3.07
7.83
17.76
28.56
25.18
33.32
31.52
33.59
32.43
29.75
29.61
30.01
33.45
33.95
27.44
25.23
24.86





