'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF0211B 2+2]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","145","21.05"
0
4.56
21.01
12.64
21.94
23.03
32.10
50.00
37.98
37.54
42.60
50.00
45.70
31.26
31.69
34.83
44.46
31.28
27.73
"[MHz]","v","145","21.05"
0
5.31
16.86
13.34
25.48
29.76
48.91
47.74
47.39
50.00
50.00
50.00
50.00
38.77
35.38
36.02
40.46
32.05
27.73










