'h = horizontal montierte Antenne -> vertikales Strahlungsdiagramm 
'v = vertikal montierte Antenne -> horizontales Strahlungsdiagramm (Hohe Dämpfung bei 90°)
'H-Plane ist das vertikale Strahlungsdiagramm für die horizontal montierte Antenne. 
'Es ist rechtwinklig zur Elementebene der Antenne.

"[YU7EF EF7032 1-1]"
"[Polarisation]","vh"
"[Bereich]","180"
"[Schrittweite]","10"
"[MHz]","h","432","22.67"
0
2.49
19.18
28.19
25.47
31.11
33.69
32.93
33.49
31.79
32.38
34.33
31.14
31.54
33.37
39.10
36.35
42.62
31.53
"[MHz]","v","432","22.67"
0
28.85
19.98
39.87
30.63
38.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
38.67
39.62
50.00
37.43
50.00
31.53










